
计算机基础知识试题及答案（二）
一、单项选择题 
1. 一个完整的微型计算机系统应包括_____。 
A.计算机及外部设备B. 主机箱、键盘、显示器和打印机 C. 硬件系统和软件系统D. 系统软件和系统硬件 
2. 十六进制1000转换成十进制数是_____。 
A. 4096 B. 1024 C. 2048D. 8192 
3. ENTER键是_____。 
A. 输入键B. 回车换行键C. 空格键 D.换档键 
4. 3.5英寸的软盘，写保护窗口上有一个滑块，将滑块推向一侧，使其写保护窗口暴露出来，此时_____。 
A. 只能写盘，不能读盘B. 只能读盘，不能写盘 C. 既可写盘，又可读盘D. 不能写盘，也不能读盘 
5. 3.5英寸盘的右下角有一塑料滑片，当移动它盖住缺口时_____。 
A. 不能读出原有信息，不能写入新的信息 B. 既能读出原有信息，也能写入新的信息 
C. 不能读出原有信息，可以写入新的信息 D. 可以读出原有信息，不能写入新的信息 
6. DRAM存储器的中文含义是_____。 
A. 静态随机存储器 B. 动态随机存储器 C. 静态只读存储器 D. 动态只读存储器 
7. 在微机中，Bit的中文含义是_____。 
A. 二进制位B. 字C. 字节D. 双字 
8. 汉字国标码 (GB2312-80) 规定的汉字编码，每个汉字用_____。 
A. 一个字节表示B. 二个字节表示 C. 三个字节表示D. 四个字节表示 
9. 微机系统的开机顺序是_____。 
A. 先开主机再开外设B. 先开显示器再开打印机 C. 先开主机再打开显示器D. 先开外部设备再开主机 
10. 使用高级语言编写的程序称之为_____。 
A. 源程序B. 编辑程序 C. 编译程序D. 连接程序 
11. 微机病毒系指_____。 
A. 生物病毒感染B. 细菌感染 C. 被损坏的程序D. 特制的具有损坏性的小程序 
12. 微型计算机的运算器、控制器及内存存储器的总称是_____。 
A. CPU B. ALU   C. 主机 D. MPU 
13. 在微机中外存储器通常使用软盘作为存储介质，软磁盘中存储的信息，在断电后_____。 
A. 不会丢失B. 完全丢失C. 少量丢失D. 大部分丢失 
14. 某单位的财务管理软件属于_____。 
A. 工具软件  B. 系统软件 C. 编辑软件  D. 应用软件 
15. 计算机网络的应用越来越普遍，它的最大好处在于_____。 
A. 节省人力B. 存储容量大 C. 可实现资源共享D. 使信息存储速度提高 
16. 个人计算机属于_____。 
A. 小巨型机B. 中型机 C. 小型机D. 微机 
17. 微机唯一能够直接识别和处理的语言是_____。 
A. 汇编语言B. 高级语言 C. 甚高级语言D. 机器语言 
18. 断电会使原存信息丢失的存储器是_____。 
A. 半导体RAMB. 硬盘 C. ROMD. 软盘 
19. 硬盘连同驱动器是一种_____。 
A. 内存储器B. 外存储器 C. 只读存储器D. 半导体存储器 
20. 在内存中，每个基本单位都被赋予一个唯一的序号，这个序号称之为_____。 
A. 字节B. 编号 C. 地址D. 容量 
21. 在下列存储器中，访问速度最快的是_____。 
A. 硬盘存储器B. 软盘存储器 C. 半导体RAM(内存储器)D. 磁带存储器 
22. 计算机软件系统应包括_____。 
A. 编辑软件和连接程序B. 数据软件和管理软件 C. 程序和数据D. 系统软件和应用软件 
23. 半导体只读存储器(ROM)与半导体随机存储器(RAM)的主要区别在于_____。 
A. ROM可以永久保存信息，RAM在掉电后信息会丢失 B. ROM掉电后，信息会丢失，RAM则不会 
C. ROM是内存储器，RAM是外存储器 D. RAM是内存储器，ROM是外存储器 
24. 下面列出的计算机病毒传播途径，不正确的说法是_____。 
A. 使用来路不明的软件B. 通过借用他人的软盘 C. 通过非法的软件拷贝D. 通过把多张软盘叠放在一起 
25. 计算机存储器是一种_____。 
A. 运算部件B. 输入部件 C. 输出部件D. 记忆部件 
26. 某单位的人事档案管理程序属于_____。 
A. 工具软件B. 应用软件 C. 系统软件D. 字表处理软件 
27. 在微机中的“DOS”，从软件归类来看，应属于_____。 
A. 应用软件B. 工具软件 C. 系统软件D. 编辑系统 
28. 反映计算机存储容量的基本单位是_____。 
A. 二进制位B. 字节 C. 字D. 双字 
29. 在计算机网络中，LAN网指的是_____。 
A. 局域网B. 广域网 C. 城域网D. 以太网 
30. 十进制数15对应的二进制数是_____。 
A. 1111B. 1110 C. 1010D. 1100 
31. 当前，在计算机应用方面已进入以什么为特征的时代_____。 
A. 并行处理技术B. 分布式系统 C. 微型计算机D. 计算机网络 
32. 微型计算机的发展是以什么的发展为特征的_____。 
A. 主机B. 软件 C. 微处理器D. 控制器 
33. 在微机中，存储容量为1MB，指的是_____。 
A. 1024×1024个字B. 1024×1024个字节 C. 1000×1000个字D. 1000×1000个字节 
34. 二进制数110101转换为八进制数是_____。 
A. (71)8B. (65)8 C. (56)8D. (51)8 
35. 操作系统是 。 
A. 软件与硬件的接口B. 主机与外设的接口 C. 计算机与用户的接口D. 高级语言与机器语言的接口
36. 操作系统文件管理的主要功能是_____。 
A. 实现虚拟存储B. 实现按文件内容存储 C. 实现文件的高速输入输出D. 实现按文件名存取 
37. 一般操作系统的主要功能是_____。 
A. 对汇编语言、高级语言和甚高级语言进行编译 B. 管理用各种语言编写的源程序 
C. 管理数据库文件 D. 控制和管理计算机系统软、硬件资源 
38. 软盘上原存的有效信息，在下列哪种情况下会丢失_____。 
A.通过海关的X射线监视仪 B. 放在盒内半年没有使用 C.放在强磁场附近D.放在零下10摄氏度的库房中 
39. 人们把以_____为硬件基本部件的计算机称为第四代计算机。 
A. 大规模和超大规模集成电路B. ROM和RAM C. 小规模集成电路D.磁带与磁盘 
40. 用计算机管理科技情报资料，是计算机在_____方面的应用。 
A. 科学计算B. 数据处理 C. 实时控制D. 人工智能 
41. 主机板上CMOS芯片的主要用途是_____。 
A. 管理内存与CPU的通讯 B. 增加内存的容量 C. 储存时间、日期、硬盘参数与计算机配置信息 
D. 存放基本输入输出系统程序、引导程序和自检程序 
42. 使用Cache可以提高计算机运行速度，这是因为_____。 
A. Cache增大了内存的容量 B. Cache扩大了硬盘的容量 C. Cache缩短了CPU的等待时间D. Cache可以存放程序和数据 
43. 一台微机的型号中含有486、586等内容时，其含义是_____。 
A. 运算控制单元的档次B.软盘容量大小 C. 主存储器容量大小D.硬盘容量大小 
44. 微型计算机的微处理器包括_____。 
A. CPU和存储器B. CPU和控制器 C. 运算器和累加器 D. 运算器和控制器 
45. 微型计算机的性能主要由微处理器的_____决定。 
A. 质量B. 控制器 C. CPU D. 价格性能比 
46. 一般用微处理器的_____进行分类。 
A. 字长B. 规格 C. 性能D. 价格 
47. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了_____原理。 
A. 布尔逻辑B. 存储程序 C. 数字电路D. 集成电路 
48. 将二进制数11011101转化成十进制是_____。 
A. 220B. 221 C. 251D. 321 
49. 将(10.10111)2转化为十进制数是_____。 
A. 2.78175B. 2.71785 C. 2.71875D. 2.81775 
50. 将十进制数215转换成二进制8进制数是_____。 
A. (327)8B. (268.75)8 
C. (352)8D. (326)8 
51. 计算机中信息存储的最小单位是_____。 
A.位B. 字长 C.字D. 字节 
52. 计算机中信息的传递是以_____为单位。 
A.位B. 字长 C.字D. 字节 
53. CGA、EGA和VGA标志着_____的不同规格和性能。 
A.打印机B. 存储器 C.显示器D. 硬盘 
54. I/O接口位于_____。 
A.主机和I/O设备之间B.主机和总线之间 C.总线和I/O设备之间D. CPU与存储器之间 
55. 微机中，主机和高速硬盘进行数据交换，一般采用_____。 
A.程序中断控制B.程序直接控制 C.DMAD. IOP 
56. 下述叙述正确的是_____。 
A硬件系统不可用软件代替 B.软件不可用硬件代替 C.计算机性能完全取决于CPU 
D.软件和硬件的界线不是绝对的，有时功能是等效的 
57. 下述叙述正确的是_____。 
A裸机配置应用软件是可运行的 B.裸机的第一次扩充要装数据库管理系统 
C.硬件配置要尽量满足机器的可扩充性 D.系统软件好坏决定计算机性能 
58. 一台微型计算机的字长为4个字节，它表示_____。 
A能处理的字符串最多为4个ASCⅡ码字符 B.能处理的数值最大为4位十进制数9999 
C.在CPU中运算的结果为8的32次方 D.在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制代码为32位 
59. 计算机病毒主要是造成_____破坏。 
A.软盘B.磁盘驱动器 C.硬盘D.程序和数据 
60. 发现病毒后，比较彻底的清除方式是_____。 
A.用查毒软件处理B.用杀毒软件处理 C.删除磁盘文件D.格式化磁盘 
61. 防病毒卡能够_____。 
A.杜绝病毒对计算机的侵害B.自动发现病毒入侵的某些迹象 C.自动消除已感染的所有病毒D.自动发现并阻止任何病毒的入侵 
62. 微机的性能指标中的内存容量是指_____。 
A.RAM的容量B.RAM和ROM的容量 C.软盘的容量 D.ROM的容量 
63. 在下面关于计算机系统硬件的说法中，不正确的是_____。 
A. CPU主要由运算器、控制器和寄存器组成 B．当关闭计算机电源后，RAM中的程序和数据就消失了 
C. 软盘和硬盘上的数据均可由CPU直接存取 D．软盘和硬盘驱动器既属于输入设备，又属于输出设备 
64. 在计算机运行时，把程序和数据一样存放在内存中，这是1946年由_____领导的研究小组正式提出并论证的。 
A．图灵B.布尔 C．冯·诺依曼D.爱因斯坦 
65．计算机的CPU每执行一个_____，就完成一步基本运算或判断。 
A．语句B．指令 C．程序D．软件 
66．计算机能按照人们的意图自动、高速地进行操作，是因为采用了_____。 
A．程序存储在内存B．高性能的CPU C．高级语言D．机器语言 
67. 语言处理程序的发展经历了_____三个发展阶段。 
A.机器语言、BASIC语言和 C语言 B．二进制代码语言、机器语言和FORTRAN语言 
C．机器语言、汇编语言和高级语言 D．机器语言、汇编语言和C++语言 
68. 操作系统的主要功能是_____。 
A. 实现软、硬件转换 B. 管理系统所有的软、硬件资源 C．把源程序转换为目标程序 D．进行数据处理 
69. 下面关于ROM的说法中，不正确的是_____。 
A. CPU不能向ROM随机写入数据 B．ROM中的内容在断电后不会消失 
C．ROM是只读存储器的英文缩写 D. ROM是只读的，所以它不是内存而是外存 
70. 在下面关于字符之间大小关系的说法中，正确的是_____。 
A．空格符>b>BB．空格符>B>b C．b>B>空格符D．B>b>空格符 
71．在计算机内部用机内码而不用国标码表示汉字的原因是_____。 
A. 有些汉字的国标码不唯一，而机内码唯一 B．在有些情况下，国标码有可能造成误解 
C．机内码比国标码容易表示 D. 国标码是国家标准，而机内码是国际标准 
72．汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的_____。 
A. 机内码B．输入码 C. 字形码D．国标码 
73. 属于面向对象的程序设计语言_____。 
A．CB．FORTRAN C．PascalD．Visual Basic 
74．光盘驱动器通过激光束来读取光盘上的数据时，光学头与光盘_____。 
A. 直接接触B．不直接接触 C. 播放VCD时接触 D. 有时接触有时不接触 
75. 计算机能直接执行的程序是_____。 
A. 源程序B．机器语言程序 C. 高级语言程序D．汇编语言程序 
76．计算机中的机器数有三种表示方法，下列_____不是。 
A．反码B．原码 C．补码D．ASCII 
77．对补码的叙述，_____不正确。 
A. 负数的补码是该数的反码最右加1 B．负数的补码是该数的原码最右加1 
C．正数的补码就是该数的原码 D．正数的补码就是该数的反码 
78．下列有关存储器读写速度的排列，正确的是_____。 
ARAM>Cache>硬盘>软盘 BCache>RAM>硬盘>软盘CCache>硬盘>RAM>软盘D. RAM>硬盘>软盘>Cache 
79．有关二进制的论述，下面_____是错误的。 
A. 二进制数只有0和l两个数码 B．二进制运算逢二进一 
C．二进制数各位上的权分别为0，2，4，… D. 二进制数只有二位数组成 
80. 信息处理进入了计算机世界，实质上是进入了_____的世界。 
A．模拟数字B．十进制数 C．二进制数D．抽象数字 
81.软盘不能写入只能读出的原因是_____。 
A. 新盘未格式化B. 已使用过的软盘片 C. 写保护D. 以上均不正确 
82. 下列选项中，不属于计算机病毒特征的是_____。 
A. 破坏性B. 潜伏性C. 传染性D. 免疫性 
83. 以下操作系统中，不是网络操作系统的是_____。 
A. MS-DOSB. Windows 2000 C. Windows NTD. Novell 
84. 下面有关计算机的叙述中,正确的是_____。 
A. 计算机的主机只包括CPU 
B. 计算机程序必须装载到内存中才能执行 
C. 计算机必须具有硬盘才能工作 
D. 计算机键盘上字母键的排列方式是随机的 
85. 用户用计算机高级语言编写的程序,通常称为_____。 
A. 汇编程序B. 目标程序 C. 源程序D. 二进制代码程序 
86. 下列各项中,不属于多媒体硬件的是_____。 
A. 光盘驱动器B. 视频卡 C. 音频卡D. 加密卡 
87. 计算机中对数据进行加工与处理的部件，通常称为_____。 
A. 运算器B. 控制器 C. 显示器D. 存储器 
88. 微型计算机使用的键盘上的Alt键称为_____。 
A. 控制键B. 上档键 C. 退格键D. 交替换档键 
89. 与十六进制数(BC)等值的二进制数是_____。 
A. 10111011B. 10111100 C. 11001100D. 11001011 
90. 下列字符中ASCII码值最小的是_____。 
A. A B. a C. k D. M 
91. 第一台电子计算机是1946年在美国研制的，该机的英文缩写名是_____。 
A. ENIAC B. EDVAC C. EDSAC D. MARK-II 
92. 运算器的组成部分不包括_____。 
A. 控制线路B. 译码器 C. 加法器D. 寄存器 
93. 把内存中的数据传送到计算机的硬盘，称为_____。 
A. 显示B. 读盘 C. 输入D. 写盘 
94. 在计算机中采用二进制，是因为_____。 
A. 可降低硬件成本B. 两个状态的系统具有稳定性 C. 二进制的运算法则简单D. 上述三个原因 
95. 将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的两种翻译方式是_____。 
A. 编译和解释B. 编译和汇编 C. 编译和链接D. 解释和汇编 
96. 近年来计算机界常提到的"2000年问题"指的是_____。 
A. 计算机将在2000年大发展问题 B. 计算机病毒将在2000年大泛滥问题 
C. NC和PC将在2000年平起平坐的问题 D. 有关计算机处理日期问题 
97. 为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加字母_____。 
A. H     B. O   C.  D      D. B 
98. 用MIPS为单位来衡量计算机的性能，它指的是计算机的_____。 
A. 传输速率B. 存储器容量 C. 字长D. 运算速度 
二、判断题 
1. 微机断电后，机器内部的计时系统将停止工作。 
2. 16位字长的计算机是指它具有计算16位十进制数的能力。 
3. 微机中的“BUS”一词是指“基础用户系统”。 
4. 十六进制数是由0,1,2…13,14,15这十六种数码组成。 
5. 上档键Shift仅对标有双符号的键起作用。 
6. 大写锁定键Capslock仅对字母键起作用。 
7. Shift键与Capslock的状态有关。 
8. Alt和Ctrl键不能单独使用，只有配合其他键使用才有意义。 
9. Ctrl+Break键与Ctrl+Numlock键功能相同。 
10. Ctrl+P键与Ctrl+PrtSc键功能相同。 
11. 一般说来四个光标移动键á，a，à和?在各种编辑状态下的作用相同。 
12. 一般情况下，Home,End,PgUp和PgDn四个键都是编辑键。 
13. Ctrl+S与Ctrl+Numlock键作用相同。 
14. Ctrl+C与Ctrl+Break键作用相同。 
15. 磁盘读写数据的方式是顺序的。 
16. 软盘的存储容量与其直径大小成正比。 
17. 在编辑文件存盘时，屏幕显示“Write Protect Error Writing Drive”这表示软盘已坏不能使用。 
18. 计算机犯罪的形式是未经授权而非法入侵计算机系统，复制程序或数据文件。 
19. 计算机病毒也像人体中的有些病毒一样，在传播中发生变异。 
20. 计算机病毒的载体是用户交叉使用的键盘。 
21. 病毒对计算机的破坏程度取决于它是操作系统型、外壳型还是入侵型或源码型。 
22. 计算机病毒能使计算机不能正常启动或正常工作。 
23. 计算机病毒只感染磁盘上的可执行文件。 
24. 只有当某种条件满足时，计算机病毒才能被激活产生破坏作用。 
25. 计算机病毒的产生是不可避免的。 
26. 解病毒软件能解除所有计算机病毒。 
27. 有了防病毒卡就可避免计算机病毒的感染。 
28. 防病毒的措施之一是对重要的数据和程序文件采用加密方式存于微机硬盘分区。 
29. 防病毒的措施之一是用户重视知识产权，不要盗版复制软件。 
30. 若没有解病毒软件，则计算机病毒将无法消除。 
31. 计算机能够按照人们的意图自动、高速地进行操作，是因为程序存储在内存中。 
32. 微机字长取决于数据总线宽度。 
33. 显示器是由监视器与显示卡两部分组成的。 
34. 给每个存储单元的编号，称为地址。 
35. 高分辨率监视器的分辨率最低是640×480。 
36. 显示设备所能表示的像素个数称为分辨率。 
37. 总线由数据总线、地址总线和控制总线组成。 
38. CD-ROM利用表面的平和凹表示“0”和“1”。 
39. 某计算机内存容量为512KB，那么它的内存地址寄存器需要19位二进制。 
40. 微型机的可靠性是指机器平均无故障工作时间。 
41. 用屏幕水平方向上显示的点数乘垂直方向上显示的点数来表示显示器清晰度的指标，通常称为分辨率。 
42. 计算机执行一条指令需要的时间称为指令周期。
计算机基础知识习题答案 
一、单项选择题 
1C 2A 3B 4B 5B  6B 7A 8B 9D 10 A 11 D 12 C 13 A 14 D 15 C 16 D 17 D 18 A 19 B 20 C 21 C 22 D 23 A 24 D 
25 D 26 B 27 C 28 B 29 A 30 A 31 D 32 C 33 B 34 B 35 C 36 D 37 D 38 C 39 A 40 B 41 C 42 C 43 A 44 D 45 C 46 A 47 B 48 B 49 C 50 A 51 A 52 C 53 C 54 C 55 C 56 D 57 C 58 D 59 D 60 D 61 B 62 B 63 C 64 C 65 B 66 A 67 C 68 B 69 D 70 C 71 B 72 C 73 D 74 B 75 B 76 D 77 B 78 B 79 D 80 C 81 C 82 D 83 A 84 B 85 C 86 D 87 A 88 A 89 B 90 A 91 A 92 B 93 D 94 D 95 A 96 D 97 A 98 D 
二、判断题 
1F 2F  3F 4F 5F 6T 7T 8T 9F 10 T 11 T 12 T 13 F 14 T 15 F 16 F 17 F 18 T 19 T 20 F 21 F 22 T 23 F 24 T 
25 T 26 F 27 F 28 T 29 T 30 F 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 36 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 
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